|  |  |
| --- | --- |
| Prédalle | * Mise en œuvre de plancher préfabriqué type prédalle, épaisseur suivant plan structure, compris armatures en attente (chapeau pour liaison, etc…) selon étude structure coffrage de rive avec chainage selon étude GO, appuis des prédalles de 2 cm sur porteur BA et 4 cm sur porteur maçonnes.   Réservation pour trémies à prévoir lors de la fabrication.  Mise en œuvre d’une dalle de compression en béton effectué avec vibrage soigné à l’avancement, finition de la dalle par talochage. Coulage effectué en une seule phase sur une surface nettoyé et humidifiée. Joints en sous face ragréés avec produit spécifique.  **/!\** Stockage et manutention selon indications du fabricant.   * Notre offre comprend la mise en œuvre sur tours d’étaiement, les gardes corps nécessaires et toutes les réservations nécessaires aux corps d’états secondaires.   ***MISE EN ŒUVRE DES PREDALLES*** : |